先安装本光盘里的Mach3VersionR3.041  安装完毕不用安装汉化直接覆盖配置好的Mach3文件夹里面的Mach3文件夹到安装目录就行了 手轮驱动也已经复制好了。


请注意，暂停，工件原点 ，F值+ -，主轴+ -速 ，开始加工，等功能键都是USB控制的，如果这些按键全部无效。那请通过一个带外接电源的USB（HUB）连接手轮USB插头就可以解决问题。

请注意串口号一定要正确先在设备管理器里看一下  通讯端口（COM？）然后设置到
Mach3软件里的 功能设置-设置ModBus控制的通讯号里设置正确。

当然用户也可以用自己的Mach3软件按下面的安装说明复制手轮驱动就行了

将Macropump.m1s （驱动程序）复制到C:\Mach3\macros\Mach3Mill文件夹里

